Pregão Presencial nº 37/2021

Onde lê-se:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | quantidade | Descrição |
| 01 | 01 | **Item 01 -** Máquina retroescavadeira nova 0 Km, fabricação nacional, ano/modelo mínimo 2020, motor turbo diesel com peso mínimo de 7.100 Kg, motor da mesma marca do fabricante, com potência bruta mínima de 95 HP turboalimentado, direção hidráulica, equipamento traseiro (retro) comandado hidraulicamente por meio de duas alavancas de dupla função, com distância entre eixos não superior a 2.200 mm, bloqueio do diferencial com cabine fechada e com ar-condicionado quente e frio original de fábrica, por motivo de segurança, porta em ambos os lados, com película de acordo com a legislação do DETRAN, com freio de estacionamento independente do freio de serviço, tanque de combustível com capacidade mínima de 130 litros, com faróis dianteiros e traseiros com luzes halógenas com pneus dianteiros com medida mínima 12,5/80-18 e pneus traseiros com tamanho mínimo 19.5/24, com tração 4x4, capacidade mínima da caçamba pré carregadeira 1,00 m³ com dentes e capacidade mínima caçamba traseira 0,23 m³ com dentes para escavação. Garantia integral para o equipamento mínimo de 12(doze) meses. Incluir catalogo técnico completo do equipamento em português. |

Leia-se

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | quantidade | Descrição |
| 01 | 01 | Máquina retroescavadeira nova 0 Km, fabricação nacional, ano/modelo mínimo 2020, motor turbo diesel com peso mínimo de 7.100 Kg, motor da mesma marca do fabricante, com potência bruta mínima de 86 HP turboalimentado, direção hidráulica, equipamento traseiro (retro) comandado hidraulicamente por meio de duas alavancas de dupla função, com distância entre eixos não superior a 2.200 mm, bloqueio do diferencial com cabine fechada e com ar-condicionado quente e frio original de fábrica, por motivo de segurança, porta em ambos os lados, com película de acordo com a legislação do DETRAN, com freio de estacionamento independente do freio de serviço, tanque de combustível com capacidade mínima de 130 litros, com faróis dianteiros e traseiros com luzes halógenas com pneus dianteiros com medida mínima 12,5/80-18 e pneus traseiros com tamanho mínimo 19.5/24, com tração 4x4, capacidade mínima da caçamba pré carregadeira 0,95 m³ com dentes e capacidade mínima caçamba traseira 0,23 m³ com dentes para escavação. Garantia integral para o equipamento mínimo de 12(doze) meses. Incluir catalogo técnico completo do equipamento em português. |

Calmon 17, de novembro de 2021.